Важно!
НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не запускайте приложение VCI драйвер с подключенным к интернету компьютером и подключенным VAS6154, так как это немедленно удалит лицензию с VAS6154.

VM Ware версия 17.0.2.
Запускаете вмваре, файл-открыть, указываете файлы из раздачи, залазиете в настройки данной виртуальной машины, выставляете озу и кол-во процессоров, запускаете виртуалку, при первом запуске нажимаете мувед ит.

1. Активация Лицензии PIWIS 3 (при необходимости)
Убедитесь, что Piwis закрыт. Если он открыт, щелкните правой кнопкой мыши панель задач и запустите диспетчер задач. Выберите co.porsche.piwis.shell и завершите задачу.
Запустите services.msc (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run и введите services.msc в поле поиска). Если служба AdminService запущена, остановите ее.
Запустите кейген с ярлыка на рабочем столе и оставьте открытым.
Запустите командную строку (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run, введите cmd в поле поиска). В командной строке введите: "wmic bios get serialnumber" (без кавычек). Получаете серийный номер.
Введите серийный номер в Кейген. Введите страну в Кейген (выбрать из списка). Измените дату истечения срока действия на 01/01/2030. Номер дилера не важен, но вы можете ввести его, если он вам известен (7-значный номер). UK=9210000, DE=0010000, USA=4500000, IT=7840000, FR=9200000, в качестве альтернативы используйте любой 7-значный номер. Оставьте пока поле Challenge пустым.
Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на автоматический и нажмите Применить. Нажмите кнопку Start, чтобы запустить службу.
Запустите Piwis3. Перейдите в "Активация и сертификаты / Imprint and certification". Введите случайные цифры в поля лицензионного ключа. Установите флажок Принять и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". Появится сообщение Недействительно. Повторить нажатие, пока не сброситься "Ключ запроса /Request key", а кнопка “Создать ключ / Create key" должна будет стать активной – нажмите на нее.
Поместите указатель мыши в нижнюю часть экрана и откройте Кейген. Введите ключ запроса в поле Ключ запроса и нажмите Создать. Введите лицензионный ключ в Piwis. Установите флажок "Принять /Accept" и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". В случае успеха вы должны получить сообщение о перезагрузке. Нажмите кнопку ОК.
Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на Disabled и нажмите Применить. Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить службу. После чего можно запускать активированный Piwis.

2. Смена режима работы: Инженерный -> Послепродажный (в случае появления немецкого языка)
System > Diagnostic configuration > operating mode в Piwis c E на V.

[bookmark: _GoBack]3. Настройки виртуальной машины для не FullHD мониторов[image: pic]
Также рекомендуется выставить количество процессоров 2 или более, и от 4гб оперативной памяти, переключить USB контролер в USB 2.0.
4. Для избежания возможных проблем
1. Ставим последнюю версию Visual Studio C/C++ для корректной работы vmware
2. Запускаем vmware от имени администратора.

5. Полезные манипуляции с Windows
Как «разблокировать» рабочий стол Windows после активации, чтобы снова можно было перемещать значки на рабочем столе:
С помощью Regedit эти две записи:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragWidth — изменить с 2000 на 4
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragHeight — изменить с 1500 на 4 Перезагрузите
ноутбук, и теперь вы снова можете перемещать значки на рабочем столе.
Если диски C: и D: скрыты после впечатывания:
1) Удалите ключ «NoDrive», найденный в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Перезагрузите компьютер.
Если диски по-прежнему не видны:
В gpedit.msc «Конфигурация пользователя» > «Административные шаблоны» > «Компоненты Windows» > «Проводник» «Скрыть указанные диски с моего компьютера» выберите «Отключено», «Применить», «ОК», «Выключить» и перезагрузить компьютер. (Даже если он отображается как «не настроенный», измените его на отключенный.)
Если вы хотите, чтобы маска Piwis закрывалась, но вы не хотите, чтобы ноутбук выключался:
Измените следующий файл
C:\PiwisApps\Shell\com.porsche .piwis.Shell.exe Откройте .config с помощью Блокнота и измените строку с noShutdown="false" на noShutdown="true". Перезагрузите.
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